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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
 ООО «КОЛАБЫТ»


 
А.Е. НЕВОЛИН  




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по монтажу и наладке системы видеонаблюдения 
в здании отеля «Печенга»

1. Основные данные по объекту.

	№ п/п
	Перечень основных                         данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Отель «Печенга»

	2
	Местоположение объекта
	Мурманская область, г. Заполярный, ул. Мира, д. 9

	3
	Заказчик
	Гостиничный комплекс ООО «Колабыт»

	4
	Наименование работ
	Выполнение работ по демонтажу/монтажу и наладке системы видеонаблюдения отеля «Печенга»

	5
	Сроки выполнения работ
	С даты заключения договора до 20.11.2026



2. Перечень и объёмы выполнения работ.

	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Высота помещений до 3 м.                                              
Общая площадь до 3120,3 м2. 
При заказе всех МТР их качество и т.д. согласовать с заказчиком. 
	
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	
	

	1
	Видеокамеры (старые)
	шт.
	32
	

	2
	Кабели (старые)
	м
	1500
	

	3
	Оборудование (старое, коммутаторы, видеорегистраторы, коробки, разветвители и т.д.), 
	
	
	

	
	Монтажные, наладочные работы
	
	
	Поставка оборудования силами поставщика

	4
	Коммутатор с питанием по PoE RVi-1NS16F-1T-1C
	шт.
	1
	

	5
	ИБП Ippon Back Basic 850 Euro
	шт.
	5
	

	6
	10 ТБ Жесткий диск WD Purple Pro
	шт.
	2
	

	7
	Коммутатор с питанием по PoE RVi-1NS08F-2T
	шт.
	4
	

	8
	Видеорегистратор IP 40-канальный RVi-1NR40281
	шт.
	1
	

	9
	Видеорегистратор IP 20-канальный RVi-1NR20270
	шт.
	1
	

	10
	Видеокамеры IP-видеокамера цилиндрическая HiWatch DS-I200(E)(2.8мм)
	шт.
	5
	

	11
	Видеокамеры IP-видеокамера цилиндрическая HiWatch DS-I203(E)(2.8мм)
	шт.
	34
	

	12
	Кабель витая пара 4х2х0,5 UTP САТ 5Е (Витая пара F/UTP кат 5e 4х2х0.51 AWG24 Premium с тросом PE OUT FTP 4x2x0,51 5е out/CuТр. SkyNet)
	м
	1830
	

	13
	Гофрошланг 20мм ПНД с протяжкой (серая)
	м
	800
	

	14
	Кабель ВВГ-НГ LS 3*2,5 мм
	м
	50
	

	15
	Коробка распределительная 60-0500 для видеокамер двухкомпонентная безгалогенная (HF) серая
	шт.
	10
	

	16
	Разветвитель HDMI DH-PFM701-4K
	шт.
	2
	

	17
	Мышь, фильтр сетевой, крепления (скоба), розетки, разъемы (коннекторы)
	компл.
	1
	

	18
	Кронштейн
	шт.
	1
	

	19
	Интеграция части старой системы (IP-видеокамеры Hiwatch 4 MP DS-I450M(C) 2.8mm 4Мп – 7 шт) видеонаблюдения в новую
	
	
	

	
	Прочие работы
	
	
	

	20
	Вывоз строительного мусора, силами подрядной организации
	т
	0,3
	


Допускается замена комплектующих полнофункциональными эквивалентами по согласованию с Заказчиком.
Распределение камер по зонам размещения
	Зона / этаж
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 этаж: ресепшен-3; кафе-1; кухня, мойка, цех-3; коридор(склады)-1; гардероб ресторана-1; ресторан-2; контейнерная-1; запасный выход около подвала-1
	шт.
	13

	2 этаж: зона лифта-1; коридор - 3; запасная лестница-1
	шт.
	5

	3 этаж: зона лифта-1; коридор - 3; запасная лестница-1
	шт.
	5

	4 этаж: зона лифта-1; коридор - 3; запасная лестница-1
	шт.
	5

	5 этаж: зона лифта-1; коридор - 3; запасная лестница-1
	шт.
	5

	Улица (центральная часть)
	шт.
	6

	Итого:
	шт.
	39


До начала производства работ, закупки материалов и оборудования Исполнителю необходимо выехать на Объект, уточнить все интересующие вопросы, предусмотреть все виды работ, проектные, технические решения и согласовать с Заказчиком.

Схемы размещения камер
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3. Общие требования.

Подрядчик выполняет комплекс работ по демонтажу/монтажу и наладке системы видеонаблюдения в отеле «Печенга» по адресу: г. Заполярный, ул. Мира, д. 9, направленных на восстановление и расширение её функциональности, безопасности и соответствия нормативным требованиям (Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 №447).
Виды работ:
· демонтаж старой системы видеонаблюдения (поэтапный, с параллельным функционированием старой и новой систем; демонтируется всё оборудование кроме новых уличных IP-видеокамер и трасс на них – 7 шт./интеграция части старой системы видеонаблюдения в новую);
· монтаж новой системы видеонаблюдения (поэтапный, с параллельным функционированием старой и новой систем);
· пусконаладка системы видеонаблюдения.
3.1. Система по своим техническим возможностям должна:
· обеспечивать круглосуточный визуальный контроль по периметру здания, а также за холлом, лестничными пролётами, техническими помещениями, рестораном, коридорами этажей, автомобильной стоянкой перед отелем в соответствии со схемами размещения камер видеонаблюдения, приложенными к настоящему ТЗ; 
· возможность в ночное время, а также при условии плохой видимости (дождь, снегопад и т.п.) идентифицировать антропометрию, одежду и лица (без функции распознавания лиц и использования биометрических алгоритмов) работников, гостей и посетителей отеля, а также прохожих на улице перед отелем.
3.2. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.
3.3. Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи видеоинформации.
3.4. Архив системы видеонаблюдения должен поддерживать возможность хранения данных видеопотока с камер видеонаблюдения на срок не менее 30 суток при разрешении 1920х1080, 15 к/с, h265(h265+).
      3.5. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:
- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток;
- сохранение интересующего фрагмента на жестком диске системы видеонаблюдения, а также возможность сохранения/экспорта видео на сменный носитель (usb-флеш накопитель или usb-жесткий диск).
3.6. Полнофункциональное рабочее место управления системой видеонаблюдения должно быть размещено в кабинете управляющего отелем. На стойке размещения (ресепшен) необходимо организовать дублирующее рабочее место дежурного администратора для круглосуточного оперативного наблюдения без прав изменения настроек системы. Дублирующее рабочее место должно иметь доступ к архиву системы видеонаблюдения с возможностью просмотра видео, но без возможности удаления сохранённых файлов видеопотока.
3.7. Система должна сохранять автономность работы при сбоях в энергоснабжении путем автоматического переключения на резервное питание без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы. 
3.8. После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система видеонаблюдения должна включаться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.
3.9. Установленные на улице ранее 7 IP-видеокамер интегрировать в монтируемую систему.







Схема расположения IP-видеокамер.
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При возникновении вопросов с определением на месте IP-видеокамер и кабельных трасс на них - обращаться к управляющему отелем.
3.10. До начала производства работ, закупки материалов и оборудования Исполнителю необходимо выехать на Объект, уточнить все интересующие вопросы (конфигурация системы, интеграция части старой системы, вывод информации, комплектующие и т. д.) предусмотреть все виды работ, проектные, технические решения и согласовать с Заказчиком.
3.11. Складирование (сдача Заказчику) или утилизация демонтированного оборудования производится в порядке, согласованном с Заказчиком.

4. Требования к подрядчику.

4.1 Исполнитель должен быть:
- «специализированная организация» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предметом деятельности которых является деятельность по монтажу/демонтажу, ремонту, обслуживанию систем автоматики, охранных систем или систем видеонаблюдения;
- иметь право на выполнение работ, указанных в Техническом задании; 
- иметь в штате квалифицированный персонал:
· не менее 1 (одного) электро - монтажника не ниже 3 разряда; 
· не менее 1 (одного) электро - монтажника не ниже 4 разряда;
· не менее 1 (одного) ИТР, аттестованного в области охраны труда согласно постановления Минтруда РФ от 13.01.2003 № 1/29 или постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464; промышленной безопасности, согласно приказу Ростехнадзора от 04.09.2020 № 285 и постановления Правительства РФ от 13 января 2023 г. N 13:
· общие требования охраны труда;
· А.1 Общие требования промышленной безопасности;

4.2. Исполнитель должен иметь опыт проведения указанных в Техническом задании работ не менее 3-х лет, а также соответствующие допуски на право проведения указанных работ.

5. Требования к производству работ.

5.1. До начала производства работ по договору Исполнитель обязан:
5.1.1. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР).
5.1.2. Пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в отделе охраны труда Заказчика.
5.1.3. Предоставить в адрес Заказчика информацию о численности и квалификационном составе работников, прошедших обучение (копии сертификатов, удостоверений, протоколов), имеющих стаж и опыт практической работы.
5.1.4. Направить в адрес Заказчика копии приказов (распоряжений) Исполнителя о назначении ответственных лиц при производстве работ.

5.2. При производстве работ Исполнитель обязан:
5.2.1. Знать и выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, требования Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
5.2.2. Предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги и т. п.
5.2.3. Обеспечить следующие меры безопасности:
- обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты;
- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;
- разработать дополнительные мероприятия: по пожарной безопасности - при необходимости производства огневых или сварочных работ; по мерам безопасности на высоте – при необходимости производства работ на высоте.
5.2.4. Производить работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и пропускного режима Заказчика.
5.2.5. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены и представлены акты: на скрытые работы; освидетельствования скрытых работ.
5.2.6. Вести на объекте необходимую документацию (журнал производства работ и др.).
5.2.7. Производить фотофиксацию объекта (этапов работ, до и после производства работ).
5.2.8.  Поддерживать порядок и чистоту на объекте Заказчика. Осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ, не допускать проникновение пыли в прилегающие помещения.

5.3. Исполнитель выполняет работы своими силами, либо с привлечением третьих лиц, предварительно письменно согласованных с Заказчиком. Ответственность за результат работы третьих лиц при этом несет Исполнитель.

5.4. Исполнитель передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки завершенного объекта:
· акт выполненных работ КС-2 – 2 экземпляра;
· справка о стоимости работ КС-3 – 2 экземпляра;
· акты скрытых работ с фотофиксацией; 
· фотографии объекта до и после производства работ; 
· паспорта и сертификаты соответствия на использованное/установленное оборудование, изделия и материалы.
При отсутствии претензий к выполненным Исполнителем работам, Заказчик  подписывает акты выполненных работ и передает 1 экземпляр акта Исполнителю. 
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Доработки выполняются за счет Исполнителя в согласованные сторонами сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней.

5.5. Вся отчетная документация предоставляется Исполнителем на бумажном носителе, на русском языке, в количестве экземпляров, согласованном с Заказчиком.

6. Условия производства работ.

Необходимость выполнения работ, как в нормальных условиях, так и в условиях:
· повышенной и пониженной температуры;
· стесненности.

7. Требования к сметной документации. 

Смета составляется для определения стоимости работ на основании данных раздела 2 «Перечень и объёмы выполнения работ» Технического задания.

8. Требования к методам производства и качеству работ, качеству и техническим характеристикам материалов.

8.1. Целью проведения работ является замена системы видеонаблюдения в связи с частичным выходом из строя и моральным старением оборудования. Обеспечение функциональности оборудования и его соответствия нормативным требованиям, обеспечение антитеррористической безопасности объекта, безопасности постояльцев и персонала, а также сохранности материальных ценностей от краж и вандализма.
8.2. Все работы должны быть выполнены Исполнителем:
- в соответствии с действующими нормами и правилами, в точном соответствии с настоящим техническим заданием, нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ, а также иными нормативными документами, регламентирующими данные работы;
- со строгим соблюдением технологии производства работ как фундаментальной основы процесса;
 8.3. До начала производства работ и закупки материалов Исполнителю необходимо выехать на Объект, уточнить все интересующие вопросы, предусмотреть все виды работ, проектные, технические решения и согласовать с Заказчиком.
8.4. Исполнитель за свой счет приобретает оборудование, материалы и изделия в полном объеме в соответствии техническим заданием. Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Исполнителем.
8.5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, без следов повреждений, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к материалам и оборудованию. 
8.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, в том числе, за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
8.7. Исполнитель передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки завершенного объекта паспорта и сертификаты соответствия на все использованные при производстве работ материалы, оборудование и изделия.

9. Особые условия. Гарантийные обязательства.

[bookmark: _Hlk218765689]Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, действующих СНиП, ГОСТ, Технических регламентов и других действующих в данной области нормативных документов.
Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается 2 (два) года от даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ.
В случае обнаружения недостатков в работе Исполнителя в течение гарантийного периода, Исполнитель обязуется устранить все выявленные недостатки своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. В этом случае срок гарантии подлежит дальнейшему возобновлению от даты завершения устранения недостатков.

10. Требования к пропускному режиму. Порядок доступа автотранспорта и перемещения имущества. 

[bookmark: _Hlk218938504]Дата и время визита специалистов Исполнителя на объект ООО «Колабыт» предварительно согласовывается с Заказчиком.
Доступ на территорию Заказчика работников, транспортных средств и имущества Исполнителя оформляется по предварительно поданной Исполнителем в адрес Заказчика заявке.

11. Порядок выноса материальных ценностей с территории Заказчика Работниками, сотрудниками сторонних (подрядных) предприятий.

Вынос материальных ценностей с территории Заказчика работниками исполнителя осуществляется по заранее оформленному и согласованному Заказчиком пропуску.

12. Порядок входа сотрудников сторонних (подрядных) предприятий на территорию Заказчика.

	Дата и время визита специалистов Исполнителя на объект ООО «Колабыт» предварительно согласовывается с Заказчиком.
Проход на территорию Заказчика работников Исполнителя осуществляется по удостоверяющим личность документам и оформляется по предварительно поданной Исполнителем в адрес Заказчика заявке.

13. Порядок выхода сотрудников сторонних (подрядных) предприятий с территории Заказчика.

Дата и время визита специалистов Исполнителя на объект ООО «Колабыт» предварительно согласовывается с Заказчиком.
Выход с территории Заказчика работников Исполнителя осуществляется по удостоверяющим личность документам по предварительно поданной Исполнителем в адрес Заказчика заявке.

14. Порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Заказчика.

Порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Заказчика осуществляется согласно    ПДД и установленных маршрутов.

15. Требование к соблюдению миграционного законодательства.

15.1. Подрядчик обязан своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, как самим Исполнителем, так и силами привлекаемых третьих лиц.
15.2. Подрядчик передает Заказчику списки персонала вместе с реквизитами удостоверений личности (паспортов), копиями миграционных карт, разрешений на работу, патентов, номерами телефонов. Кроме того, Подрядчик указывает, для выполнения каких работ / оказания каких услуг необходимо нахождение персонала на территории Заказчика, а также даты и время планируемого нахождения персонала Подрядчика на территории Заказчика, входящего в группу лиц ПАО «ГМК «Норильский никель».

16. Требования в области ПБ и ОТ для Подрядчика.

16.1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБ и ОТ:
	№ п/п
	Состав Предмета закупки (виды работ, услуг)
	Содержание и обоснование требования
	Формат подтверждения требования

	1
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Персонал Подрядчика обучен требованиям: по охране труда, по оказанию первой помощи пострадавшим, по использованию (применению) СИЗ. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 214. (п.91, Постановление правительства от 24.12.2021 №2464)).
	Заверенные копии протоколов проверки знания требований ОТ. (п.91, Постановление правительства РФ от 24.12.2021 №2464).

	2
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Персонал Подрядчика обеспечен спецодеждой, спец. Обувью и др. СИЗ с наличием сертификата соответствия. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 221).
	Утвержденные нормы выдачи СИЗ по профессиям.
Работники обеспечены как минимум следующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и используют их во время нахождения на производственных площадках и объектах Заказчика: 
- защитная обувь с фиксированной пяткой и защитным носком; 
- защитная каска с подбородочным ремешком, каскетка; 
- защитные очки, защитный щиток;
- страховочные привязи;
- спецодежда (по сезону) с нанесенным названием подрядной организации;
- сигнальный жилет со светоотражающими полосками;
- защитные перчатки.

	3
	Работы с вредными и (или) опасными условиями труда.
Работы, связанные с движением транспорта.
	Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 214, 220).
	Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров.

	4
	При выполнении работ повышенной опасности.
	Наличие приказов о назначении лиц, которым предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, в том числе на высоте и при работах на электрооборудовании с указанием присвоенных работникам групп по электробезопасности. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н.; МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н).
	Копии приказов о назначении ответственных лиц работ по нарядам и распоряжениям.

	5
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Персонал Подрядчика (включая руководителей и специалистов) прошел необходимую подготовку и аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464
	Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверке знаний требований ОТ и ПБ в объеме занимаемой должности.

	6
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Наличие распорядительного документа о назначении специалиста по охране труда, для контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ на Рабочей площадке Заказчика. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 214, п.3  Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479).
	Копия Приказа о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов организации или договор о привлечении специалистов (организации), оказывающих услуги в области охраны труда

	7
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Наличие Приказа (распоряжение) руководителя организации о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда, с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464
	Копия Приказа о создании комиссии по проверке знаний персонала организации.

	8
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Наличие протоколов об аттестации по охране труда членов ПДК по проверке знаний требований ОТ и ПБ организации с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464
	Копии протоколов об аттестации по охране труда членов ПДК по проверке знаний требований ОТ и ПБ.

	9
	Работы, связанные с использованием подъемных сооружений.
	Наличие распорядительного документа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями и персонала, обслуживающего ПС (г/п кранами, подъемниками, вышками и т.д.). (ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС» от 26.11.2020 N 461.
	Копия Приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями

	10
	Работы, связанные с использованием подъемных сооружений.
	Наличие протоколов и удостоверений работников допущенных к выполнению работ с применением ПС и других специальных работ. (ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС» от 26.11.2020 N 461.
	Копии протоколов и удостоверений работников допущенных к выполнению работ с применением ПС и других специальных работ.



16.2. Перечень НМД Компании, содержащих требования в области ПБ и ОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг:
	№ п/п
	Индекс и наименование документа

	1
	ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

	2
	ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков».

	3
	с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464.

	4
	ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия».

	5
	ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

	6
	Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года)

	7
	Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69

	8
	с учетом Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н “Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры” с 01.04.2021 г.

	9
	Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ.

	10
	«Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 903н

	11
	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 N 6, с изменениями Приказ Министерства энергетики РФ от 13 сентября 2018 г. N 757 "Об утверждении Правил переключений в электроустановках"

	12
	ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2020 года N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

	13
	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 28 октября 2020 года N 753н Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

	14
	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 года N 883н Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

	15
	«Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое и седьмое издание». Правила устройства электроустановок действуют в виде отдельных разделов и глав седьмого издания и действующих разделов и глав шестого издания.

	16
	«Строительные нормы и правила Российской Федерации. СниП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

	17
	«Строительные нормы и правила Российской Федерации СниП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 сентября 2002 года N 123 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"

	18
	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 года N 835н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

	19
	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"

	20
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

	21
	МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Приказ от 18 ноября 2021 г. N 806 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА, ВИДОВ, СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО ПРОГРАММАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА, ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ ПРОГРАММ И КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

	22
	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ, ОГНЕВЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ"

	23
	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 2 декабря 2020 года N 849н Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ

	24
	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 9 декабря 2020 года N 871н Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте.

	25
	Постановление Правительства России от 21 декабря 2020 г. №2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации"

	26
	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 года N 835н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

	27
	При определении работ с повышенной опасностью целесообразно учесть положения ГОСТ 12.0.004-2015, который применяется на добровольной основе (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", Письмо Минтруда России от 09.11.2018 N 15-2/ООГ-2749). Согласно ГОСТ 12.0.004-2015 все работы, выполняемые по наряду-допуску, являются работами с повышенной опасностью (примечание 2 к п. 3.16 ГОСТ 12.0.004-2015). В соответствии с п. 3.16 ГОСТ 12.0.004-2015 это работы, которые выполняются в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов. При этом характер работ не имеет значения. Главное - до начала работ требуется разработать и выполнить специальные мероприятия по безопасности (п. 3.16 ГОСТ 12.0.004-2015). К работам повышенной опасности относятся, например, огневые работы, некоторые работы на высоте.

	28
	Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"

	29
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