
 
Договор подряда
____.____._____

	Подрядчик

[•]
в лице [•],
действующего на основании [•]
	Заказчик

ООО «Колабыт»
в лице исполнительного директора 
Неволина Александра Евгеньевича,
действующего на основании доверенности                     от 01.12.2025 № КЛБ-132/2025

	
Подпись и печать
	
	
Подпись и печать

	

	
	




ПРЕДМЕТ
Подрядчик по заданию Заказчика выполняет работы и сдаёт их результат Заказчику, а Заказчик принимает и оплачивает его.
По Договору выполняются следующие работы (далее – Работы):
	
	· по демонтажу, монтажу и наладке системы видеонаблюдения отеля «Печенга».


Описание, состав и объём Работ, требования к результатам Работ и отчётной документации содержатся в Приложении «Задание на выполнение работ» (далее – Задание).
СРОК
 Сроки выполнения Работ определены в Календарном плане (Приложение «Календарный план»).
ЦЕНА
Цена Договора является твёрдой и составляет:
	без НДС 
	НДС ([•]%)
	Итого, включая НДС

	[•] рублей (далее - ₽) 
	[•] ₽
	[•] ₽ 


Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все его затраты по исполнению Договора (если в силу Договора соответствующие обязанности не лежат на Заказчике), включая, но не ограничиваясь: затраты на обеспечение материалами, их складирование, охрану, выполнение погрузо-разгрузочных работ, обеспечение персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание персонала, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, понесённые им в связи с исполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза материалов из-за рубежа.
ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
[bookmark: _Toc528579961][bookmark: _Toc528579960]
	Оплата выполненных Работ производится 

	Единый платежный день

	-

	Период отсрочки

	не позднее 31 к.д.

	Базовая дата
	если Акт сдачи-приёмки работ оформляется
а) на бумажном носителе – с даты приёмки Работ;
б) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, – с наиболее поздней из двух дат: даты приёмки Работ / даты получения Заказчиком оригинала документа 

	
	

	Дополнительные условия
	при условии предоставления оригиналов и, если применимо, подписания обеими Сторонами:
- Акта сдачи-приёмки работ
- счёта-фактуры.
Если оригиналы документов предоставлены в срок менее 5 р.д. до даты платежа, оплата осуществляется не ранее истечения 5 к.д. с даты их предоставления.


ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров, в редакции на дату заключения Договора, размещённые на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov (hash: _____) (далее – Общие условия).
При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
Надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств необходимо с целью модернизации системы видеонаблюдения на объекте Заказчика.
Ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Подрядчика приведет к возникновению неблагоприятных последствий на стороне Заказчика, в т.ч. связанных с снижением уровня безопасности объекта. 
При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик выполняет Работы в соответствии распорядительными документами Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, указанными в Общих условиях, Договоре и/или дополнительно представленных Заказчиком. Дополнительно представленные документы в области ОТ, ПБ и ООС начинают действовать для Подрядчика по истечении 10 р.д. с даты передачи Заказчиком. 
Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, материалами и инвентарём, такелажем, приспособлениями, средствами малой механизации, средствами индивидуальной защиты и иным имуществом, необходимыми для выполнения Работ по Договору.
Подрядчик отвечает за закупку, транспортировку, получение, разгрузку и хранение всего оборудования, материалов и прочего имущества, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых при выполнении Работ материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, отсутствие обременений на использованные/смонтированные материалы/оборудование правами третьих лиц.
В случае возникновения претензий компетентных органов по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех назначенных административных штрафов и исполнении предписаний.
Подрядчик обязан не обращаться к сотрудникам Заказчика (Группа компаний ПАО «ГМК «Норильский никель») с предложениями о смене работы в ходе исполнения Договора и в течение 6 месяцев с момента окончания выполнения Работ. Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора.
Если сотрудник Заказчика направляет свое резюме Подрядчику по собственной инициативе, Подрядчик оставляет за собой право рассматривать его в качестве кандидата в обычном порядке.
Подрядчик использует предоставленное Заказчиком в рамках Договора имущество и ресурсы исключительно для целей исполнения обязательств по Договору.
Работы осуществляются по месту расположения объекта по адресу: Отель «Печенга», Мурманская область, г. Заполярный, ул. Мира, д. 9.
После окончания Работ в отношении объекта основных средств Стороны оформляют Акт приёма-передачи объекта. 
Перед началом выполнения Работ Стороны оформляют акт допуска к месту производства работ. 
Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) не позднее 10 р.д. до начала выполнения предусмотренных в нем работ.
Производство работ без утвержденного Заказчиком ППР запрещается.
[bookmark: _Toc528580034][bookmark: _Toc528580035]Заказчик рассматривает ППР и согласовывает либо направляет замечания в течение 5 р.д. с даты получения от Подрядчика ППР.
[bookmark: _Toc528580036]Подрядчик вносит соответствующие изменения в ППР и повторно направляет его на согласование Заказчику в течение 5 р.д. с даты получения замечаний Заказчика. 
Подрядчик информирует Заказчика о необходимости остановки работы оборудования (объекта Работ), когда его дальнейшая работа может привести к аварийной ситуации либо нанести вред здоровью и жизни работающих на этом оборудовании. 
Подрядчик привлекает для выполнения своих обязательств по Договору квалифицированных сотрудников, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее исполнение Договора.
В случае привлечения согласованного с Заказчиком субподрядчика Подрядчик обеспечивает в договоре с субподрядчиком:
- наличие безусловного согласия субподрядчика на осуществление замены стороны заказчика (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ) на организацию Группы компаний ПАО «ГМК» Норильский никель». Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора;
- наличие условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию об условиях таких договоров. 
При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик обеспечивает за свой счёт на время выполнения Работ:
- предоставление персоналу жилья, транспорта для проезда на площадке/объекте, питания;
- оказание персоналу экстренной медицинской помощи, проведение обязательных медицинских (предварительных, периодических, внеочередных) осмотров (обследований) и обязательных психиатрических освидетельствований.
Все отходы, образующиеся в ходе выполнения Работ, в том числе отходы, образованные в результате демонтажных работ (кроме перечисленных ниже лома металлов и прочих материальных ценностей, которые Подрядчик передаёт Заказчику), являются собственностью Подрядчика с момента образования отходов.
Подрядчик в счёт цены Договора обеспечивает действия по обращению с отходами на площадке/объекте: учёт отходов; разработка паспортов отходов I-IV классов опасности и подтверждение отходов V класса опасности (если требуется в соответствии с законодательством).
Подрядчик осуществляет складирование металлолома и мусора в определённом Заказчиком месте.
В случае несвоевременного вывоза отходов с площадки/объекта Заказчик вправе за счёт Подрядчика вывезти отходы самостоятельно или с привлечением третьих лиц. В этом случае затраты Заказчика на вывоз отходов должны быть компенсированы в срок не более 5 р.д. с даты получения соответствующих требований Заказчика либо путём удержания Заказчиком указанных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. При этом учёт данных отходов в природоохранной отчётности осуществляет Подрядчик.
После завершения выполнения Работ (если предусмотрены этапы или отчётные периоды, то – после завершения выполнения Работ по этапу или отчётному периоду) Подрядчик передаёт Заказчику весь лом и отходы цветных/чёрных/драгоценных металлов, запчастей, кабельной продукции и прочих материальных ценностей, пригодных для дальнейшего использования, образованных в результате выполнения Работ.
После окончания соответствующих Работ Подрядчик сдаёт Заказчику демонтированные конструкции, оборудование, металлолом, заменённые запасные части и иные материальные ценности. Приём-передача оформляется Актом сдачи-приёмки работ. 
[bookmark: _Toc528580174][bookmark: _Toc124437109]ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подрядчик ведёт и предоставляет Заказчику (если Договор предусматривает этапы/Отчётные периоды – по окончании каждого этапа/Отчётного периода) исполнительную документацию.
Исполнительная документация включает в себя:
- общий журнал работ, специальные журналы работ (в зависимости от специфики Работ);
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование и механизмы.
Приложениями может быть предусмотрено предоставление иной документации и/или порядок предоставления документации.
Отсутствие исполнительной документации препятствует приёмке промежуточных объёмов Работ, подписанию соответствующих актов, приёмке и полноценному использованию результатов Работ по назначению и является основанием для применения к Подрядчику ответственности.
До начала итоговой приёмки результатов Работ Подрядчик передаёт Заказчику полный комплект исполнительной документации на бумажном и электронном носителе. Непередача исполнительной документации в указанный срок является существенным нарушением Договора.
Электронная версия исполнительной документации представляется в формате PDF со всеми подписями/согласованиями/утверждениями/печатями.
Вместе с исполнительной документацией передаётся сводный реестр исполнительной документации по всем Работам (в т.ч. ранее переданной Заказчику) в электронном формате Excel, подписанный бумажный вариант, а также его скан-копия.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения Работ дополнительных работ, не учтённых в Договоре и требующих увеличения цены Работ, Подрядчик обязан:
- в течение 7 к.д. с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения,
- до получения ответа приостановить выполнение этих работ.
Заказчик в течение 7 к.д. с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение дополнительных работ либо об отказе.
Отсутствие ответа Заказчика по истечении указанного срока не означает его согласие на выполнение дополнительных работ.
При согласии Заказчика на выполнение дополнительных работ Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором устанавливают стоимость таких дополнительных работ и сроки их выполнения.
Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ в указанные сроки и порядке и Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ путем подписания соответствующего соглашения, то Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.
СДАЧА-ПРИЁМКА 
Работы, её результаты, должны соответствовать требованиям Договора, Задания (иных приложений к Договору), исходных данных, технической документации, применимого законодательства, технических регламентов, стандартов, сводов правил и обычно предъявляемым требованиям (далее – Требования).
Сдача-приёмка Работы производится после окончания выполнения Работ
в Отчётном периоде. Отчётным периодом является календарный месяц, в котором Подрядчиком фактически выполнялись Работы 
Сдача-приёмка Работы оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки работ.
Подрядчик направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные им:
	Перечень документов
	· Акт сдачи-приёмки работ (2 экз.),
· счёт на оплату, 
· счёт-фактуру 

	Срок для направления
	в течение 2 р.д. с момента окончания выполнения Работ в Отчётном периоде,

	
	но не позднее последнего числа Отчётного периода.


Заказчик осуществляет приёмку результата Работ и направляет Подрядчику на бумажном носителе подписанный им:
	Перечень документов
	· Акт сдачи-приёмки работ (1 экз.)
либо
· мотивированный отказ от приёмки результата Работ

	Срок для направления
	в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приёмки работ,

	
	но не позднее 2 числа месяца, следующего за Отчётным периодом.


Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика об обнаруженных ошибках в Акте сдачи-приёмки работ. Подрядчик устраняет ошибки и направляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приёмки работ в сроки, предусмотренные для направления Подрядчиком Акта сдачи-приёмки работ.
Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме, а результат Работ – принятым, после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ за последний Отчётный период. Дата приёмки Работ – дата подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ.
УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ
Заказчик фиксирует недостатки в Акте о выявленных недостатках, в т.ч. сроки устранения недостатков (несоблюдение формы акта не освобождает Подрядчика от необходимости устранения недостатков).
Недостатки, указанные в акте, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Подрядчиком.
Заказчик не принимает Работы с недостатками.
[bookmark: _Toc528580216]Если требуется совместный осмотр недостатков на территории Заказчика:
Заказчик вызывает Подрядчика для совместного составления Акта о выявленных недостатках. Подрядчик обязан явиться на осмотр недостатков в срок (с даты направления Заказчиком требования):
 - не позднее 2 р.д. – если недостатки выявлены до демобилизации персонала и техники Подрядчика;
- не позднее 7 р.д. – если недостатки выявлены после демобилизации персонала и техники Подрядчика.
Стороны производят осмотр и фиксируют его результаты и сроки устранения недостатков Подрядчиком в Акте о выявленных недостатках.
В случае неявки Подрядчика в установленный срок либо отказа от участия в совместном осмотре, Акт о выявленных недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отсутствии Подрядчика на осмотре.
Подписанный Заказчиком Акт о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте и на бумажном носителе. Подрядчик направляет Заказчику подписанные им акты не позднее 2 р.д. с даты их получения в электронной форме и на бумажном носителе соответственно.
В случае не подписания Подрядчиком в установленный срок акт о выявленных недостатках считается согласованным Сторонами.
Если не требуется совместный осмотр недостатков на территории Заказчика:
Подписанный Заказчиком Акт о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте и на бумажном носителе.
Подрядчик направляет Заказчику подписанный акт не позднее 2 р.д. с даты его получения в электронной форме и на бумажном носителе соответственно.
[bookmark: _Toc528580217]Если Подрядчик в установленные актом сроки не устранит недостатки, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.
[bookmark: _Toc528580218]Если для устранения недостатков требуется остановка действующего объекта/оборудования, Стороны определяют в Акте о выявленных недостатках сроки и порядок такой приостановки для устранения недостатков.
Заказчик останавливает объект/оборудование не позднее согласованной в Акте о выявленных недостатках даты.
По результатам устранения недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках и требующих остановки действующего объекта/оборудования, Подрядчик в срок не более 1 р.д. направляет Заказчику соответствующее уведомление.
Сроки приостановки объекта/оборудования для устранения любых недостатков не влияют на иные сроки, установленные Договором и Приложениями, Подрядчик не освобождается от ответственности согласно Договору, а также возмещения убытков Заказчика.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок устанавливается равным 2 года.
Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приёмки Заказчиком всех Работ по Договору.
В случае досрочного прекращения Договора гарантийный срок на Работы, принятые Заказчиком до прекращения Договора, исчисляется с даты подписания Сторонами последнего Акта сдачи-приёмки работ по Договору.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки и/или результаты Работ невозможно было использовать из-за недостатков.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	
	Нарушение
	Ответственность

	
	Заказчик нарушил сроки оплаты выполненных Подрядчиком Работ
	пени в размере 0,2 % от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки

	
	Подрядчик нарушил начальный и/или конечный срок выполнения Работ 
	пени в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки

	
	Подрядчик нарушил сроки предоставления:
- документации, подлежащей передаче Заказчику при прекращении Договора;
- иных документов, предусмотренных Требованиями и запрошенных Заказчиком.
	пени в размере 0,01 % от цены Договора за каждый день просрочки

	
	Подрядчик нарушил сроки выполнения следующих мероприятий в случае отказа Заказчика от Договора:
- демонтаж некачественно выполненных Работ;
- консервация объекта / части объекта;
- передача РИД.
	пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки


ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или в части) по следующим основаниям (в дополнение к основаниям, указанным в Общих условиях):
- Подрядчик допустил 3 или более отступлений от Требований, ухудшающих результаты Работ;
- Подрядчик допустил 3 или более нарушений сроков устранения недостатков.
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
	Обозначение документа в тексте Договора
	По какой форме составляется

	Акт сдачи-приёмки работ
	Акт о приемке выполненных работ НН.КС-2.1 с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат НН.КС-3.1 


	Акт о выявленных недостатках
	Приложение «Акт о выявленных недостатках»

	Акт допуска к месту производства работ
	Свободная форма 

	Акты освидетельствования скрытых работ
	Приложения «Акт на скрытые работы» и «Акт освидетельствования скрытых работ при ревизии узлов» 


ПОДСУДНОСТЬ
В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
ЗАВЕРЕНИЯ О ПОДЛИННОСТИ РАНЕЕ ПЕРЕДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т. п., которые были направлены по электронной почте (с адреса/адресов [•]@[•].[•]), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности.
Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под её контролем или контролем её уполномоченных сотрудников/представителей.
ПРИЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc528580331]При противоречии между Договором и приложениями Договор имеет приоритет.
Приложения, упомянутые в тексте Договора, но не приложенные к Договору, содержатся в Сборнике приложений к договорам, используемых при заключении и исполнении договоров, согласно Общим условиям.
Подписанием Договора Стороны подтверждают согласие со следующими Приложениями: 
- Приложение № 1. Задание на выполнение работ.
- Приложение № 2. Календарный план.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик
	Заказчик

	Полное наименование: [•]
Сокращённое наименование: [•]
Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (используется в том числе для оформления счетов-фактур): [•]
Почтовый адрес: [•]
ИНН [•] / КПП [•]
р/с [•]
Банк: [•]
БИК [•]
к/с [•]
тел. [•]
E-mail: [•]
	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Колабыт»
Сокращённое наименование: ООО «Колабыт»
Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (используется в том числе для оформления счетов-фактур): 184511, РФ, Мурманская область, г. Мончегорск ул. Кольская 6А
Почтовый адрес: 184511, РФ, Мурманская область, г. Мончегорск ул. Кольская 6А
ИНН 5190308230 / КПП 510701001
р/с 40702810393610000037
Банк: Росбанк филиал Северо-Запад 
Акционерного общества «ТБанк»
БИК 044030941
к/с 30101810345374030941
тел. (81536) 6-60-23
E-mail: PriemnayaKolaByt@kolagmk.ru
 Адрес для уведомлений в соответствии с антикоррупционной оговоркой:
PriemnayaKolaByt@kolagmk.ru



Приложение № 1
Задание на выполнение Работ 
по монтажу и наладке системы видеонаблюдения
в здании отеля «Печенга»

1. Основные данные по объекту.

	№ п/п
	Перечень основных                         данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Отель «Печенга»

	2
	Местоположение объекта
	Мурманская область, г. Заполярный, ул. Мира, д. 9

	3
	Заказчик
	Гостиничный комплекс ООО «Колабыт»

	4
	Наименование работ
	Выполнение работ по демонтажу/монтажу и наладке системы видеонаблюдения отеля «Печенга»

	5
	Сроки выполнения работ
	С даты заключения договора до 20.11.2026



2. Перечень и объёмы выполнения работ.

	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Высота помещений до 3 м.                                              
Общая площадь до 3120,3 м2. 
При заказе всех МТР их качество и т.д. согласовать с заказчиком. 
	
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	
	

	1
	Видеокамеры (старые)
	шт.
	32
	

	2
	Кабели (старые)
	м
	1500
	

	3
	Оборудование (старое, коммутаторы, видеорегистраторы, коробки, разветвители и т.д.), 
	
	
	

	
	Монтажные, наладочные работы
	
	
	Поставка оборудования силами поставщика

	4
	Коммутатор с питанием по PoE RVi-1NS16F-1T-1C
	шт.
	1
	

	5
	ИБП Ippon Back Basic 850 Euro
	шт.
	5
	

	6
	10 ТБ Жесткий диск WD Purple Pro
	шт.
	2
	

	7
	Коммутатор с питанием по PoE RVi-1NS08F-2T
	шт.
	4
	

	8
	Видеорегистратор IP 40-канальный RVi-1NR40281
	шт.
	1
	

	9
	Видеорегистратор IP 20-канальный RVi-1NR20270
	шт.
	1
	

	10
	Видеокамеры IP-видеокамера цилиндрическая HiWatch DS-I200(E)(2.8мм)
	шт.
	5
	

	11
	Видеокамеры IP-видеокамера цилиндрическая HiWatch DS-I203(E)(2.8мм)
	шт.
	34
	

	12
	Кабель витая пара 4х2х0,5 UTP САТ 5Е (Витая пара F/UTP кат 5e 4х2х0.51 AWG24 Premium с тросом PE OUT FTP 4x2x0,51 5е out/CuТр. SkyNet)
	м
	1830
	

	13
	Гофрошланг 20мм ПНД с протяжкой (серая)
	м
	800
	

	14
	Кабель ВВГ-НГ LS 3*2,5 мм
	м
	50
	

	15
	Коробка распределительная 60-0500 для видеокамер двухкомпонентная безгалогенная (HF) серая
	шт.
	10
	

	16
	Разветвитель HDMI DH-PFM701-4K
	шт.
	2
	

	17
	Мышь, фильтр сетевой, крепления (скоба), розетки, разъемы (коннекторы)
	компл.
	1
	

	18
	Кронштейн
	шт.
	1
	

	19
	Интеграция части старой системы (IP-видеокамеры Hiwatch 4 MP DS-I450M(C) 2.8mm 4Мп – 7 шт) видеонаблюдения в новую
	
	
	

	
	Прочие работы
	
	
	

	20
	Вывоз строительного мусора, силами подрядной организации
	т
	0,3
	


Допускается замена комплектующих полнофункциональными эквивалентами по согласованию с Заказчиком.
Распределение камер по зонам размещения
	· Зона / этаж
	· Ед. изм.
	· Кол-во

	· 1 этаж: ресепшен-3; кафе-1; кухня, мойка, цех-3; коридор(склады)-1; гардероб ресторана-1; ресторан-2; контейнерная-1; запасный выход около подвала-1
	· шт.
	· 13

	· 2 этаж: зона лифта-1; коридор - 3; запасная лестница-1
	· шт.
	· 5

	· 3 этаж: зона лифта-1; коридор - 3; запасная лестница-1
	· шт.
	· 5

	· 4 этаж: зона лифта-1; коридор - 3; запасная лестница-1
	· шт.
	· 5

	· 5 этаж: зона лифта-1; коридор - 3; запасная лестница-1
	· шт.
	· 5

	· Улица (центральная часть)
	· шт.
	· 6

	· Итого:
	· шт.
	· 39


До начала производства работ, закупки материалов и оборудования Подрядчику необходимо выехать на Объект, уточнить все интересующие вопросы, предусмотреть все виды работ, проектные, технические решения и согласовать с Заказчиком.

Схемы размещения камер
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                                                                                                   [image: ]
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3. Общие требования.

Подрядчик выполняет комплекс работ по демонтажу/монтажу и наладке системы видеонаблюдения в отеле «Печенга» по адресу: г. Заполярный, ул. Мира, д. 9, направленных на восстановление и расширение её функциональности, безопасности и соответствия нормативным требованиям (Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 №447).
Виды работ:
· демонтаж старой системы видеонаблюдения (поэтапный, с параллельным функционированием старой и новой систем; демонтируется всё оборудование кроме новых уличных IP-видеокамер и трасс на них – 7 шт./интеграция части старой системы видеонаблюдения в новую);
· монтаж новой системы видеонаблюдения (поэтапный, с параллельным функционированием старой и новой систем);
· пусконаладка системы видеонаблюдения.
3.1. Система по своим техническим возможностям должна:
· обеспечивать круглосуточный визуальный контроль по периметру здания, а также за холлом, лестничными пролётами, техническими помещениями, рестораном, коридорами этажей, автомобильной стоянкой перед отелем в соответствии со схемами размещения камер видеонаблюдения, приложенными к настоящему ТЗ; 
· возможность в ночное время, а также при условии плохой видимости (дождь, снегопад и т.п.) идентифицировать антропометрию, одежду и лица (без функции распознавания лиц и использования биометрических алгоритмов) работников, гостей и посетителей отеля, а также прохожих на улице перед отелем.
3.2. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.
3.3. Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи видеоинформации.
3.4. Архив системы видеонаблюдения должен поддерживать возможность хранения данных видеопотока с камер видеонаблюдения на срок не менее 30 суток при разрешении 1920х1080, 15 к/с, h265(h265+).
      3.5. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:
- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток;
- сохранение интересующего фрагмента на жестком диске системы видеонаблюдения, а также возможность сохранения/экспорта видео на сменный носитель (usb-флеш накопитель или usb-жесткий диск).
3.6. Полнофункциональное рабочее место управления системой видеонаблюдения должно быть размещено в кабинете управляющего отелем. На стойке размещения (ресепшен) необходимо организовать дублирующее рабочее место дежурного администратора для круглосуточного оперативного наблюдения без прав изменения настроек системы. Дублирующее рабочее место должно иметь доступ к архиву системы видеонаблюдения с возможностью просмотра видео, но без возможности удаления сохранённых файлов видеопотока.
3.7. Система должна сохранять автономность работы при сбоях в энергоснабжении путем автоматического переключения на резервное питание без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы. 
3.8. После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система видеонаблюдения должна включаться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.
3.9. Установленные на улице ранее 7 IP-видеокамер интегрировать в монтируемую систему.











Схема расположения IP-видеокамер.
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При возникновении вопросов с определением на месте IP-видеокамер и кабельных трасс на них - обращаться к управляющему отелем.
3.10. До начала производства работ, закупки материалов и оборудования Подрядчику необходимо выехать на Объект, уточнить все интересующие вопросы (конфигурация системы, интеграция части старой системы, вывод информации, комплектующие и т. д.) предусмотреть все виды работ, проектные, технические решения и согласовать с Заказчиком.
3.11. Складирование (сдача Заказчику) или утилизация демонтированного оборудования производится в порядке, согласованном с Заказчиком.

4. Требования к подрядчику.

4.1 Подрядчик должен быть:
- «специализированная организация» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предметом деятельности которых является деятельность по монтажу/демонтажу, ремонту, обслуживанию систем автоматики, охранных систем или систем видеонаблюдения;
- иметь право на выполнение работ, указанных в Техническом задании; 
- иметь в штате квалифицированный персонал:
· не менее 1 (одного) электро - монтажника не ниже 3 разряда; 
· не менее 1 (одного) электро - монтажника не ниже 4 разряда;
· не менее 1 (одного) ИТР, аттестованного в области охраны труда согласно постановления Минтруда РФ от 13.01.2003 № 1/29 или постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464; промышленной безопасности, согласно приказу Ростехнадзора от 04.09.2020 № 285 и постановления Правительства РФ от 13 января 2023 г. N 13:
· общие требования охраны труда;
· А.1 Общие требования промышленной безопасности;

4.2. Подрядчик должен иметь опыт проведения указанных в Техническом задании работ не менее 3-х лет, а также соответствующие допуски на право проведения указанных работ.

5. Требования к производству работ.

5.1. До начала производства работ по договору Подрядчик обязан:
5.1.1. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР).
5.1.2. Пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в отделе охраны труда Заказчика.
5.1.3. Предоставить в адрес Заказчика информацию о численности и квалификационном составе работников, прошедших обучение (копии сертификатов, удостоверений, протоколов), имеющих стаж и опыт практической работы.
5.1.4. Направить в адрес Заказчика копии приказов (распоряжений) Подрядчик о назначении ответственных лиц при производстве работ.

5.2. При производстве работ Подрядчик обязан:
5.2.1. Знать и выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, требования Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
5.2.2. Предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги и т. п.
5.2.3. Обеспечить следующие меры безопасности:
- обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты;
- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;
- разработать дополнительные мероприятия: по пожарной безопасности - при необходимости производства огневых или сварочных работ; по мерам безопасности на высоте – при необходимости производства работ на высоте.
5.2.4. Производить работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и пропускного режима Заказчика.
5.2.5. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены и представлены акты: на скрытые работы; освидетельствования скрытых работ.
5.2.6. Вести на объекте необходимую документацию (журнал производства работ и др.).
5.2.7. Производить фотофиксацию объекта (этапов работ, до и после производства работ).
5.2.8.  Поддерживать порядок и чистоту на объекте Заказчика. Осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ, не допускать проникновение пыли в прилегающие помещения.

5.3. Подрядчик выполняет работы своими силами, либо с привлечением третьих лиц, предварительно письменно согласованных с Заказчиком. Ответственность за результат работы третьих лиц при этом несет Подрядчик.

5.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки завершенного объекта:
· акт выполненных работ КС-2 – 2 экземпляра;
· справка о стоимости работ КС-3 – 2 экземпляра;
· акты скрытых работ с фотофиксацией; 
· фотографии объекта до и после производства работ; 
· паспорта и сертификаты соответствия на использованное/установленное оборудование, изделия и материалы.
При отсутствии претензий к выполненным Подрядчиком работам, Заказчик  подписывает акты выполненных работ и передает 1 экземпляр акта Подрядчику. 
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Доработки выполняются за счет Подрядчика в согласованные сторонами сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней.

5.5. Вся отчетная документация предоставляется Подрядчиком на бумажном носителе, на русском языке, в количестве экземпляров, согласованном с Заказчиком.

6. Условия производства работ.

Необходимость выполнения работ, как в нормальных условиях, так и в условиях:
· повышенной и пониженной температуры;
· стесненности.

7. Требования к сметной документации. 

Смета составляется для определения стоимости работ на основании данных раздела 2 «Перечень и объёмы выполнения работ» Технического задания.

8. Требования к методам производства и качеству работ, качеству и техническим характеристикам материалов.

8.1. Целью проведения работ является замена системы видеонаблюдения в связи с частичным выходом из строя и моральным старением оборудования. Обеспечение функциональности оборудования и его соответствия нормативным требованиям, обеспечение антитеррористической безопасности объекта, безопасности постояльцев и персонала, а также сохранности материальных ценностей от краж и вандализма.
8.2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком:
- в соответствии с действующими нормами и правилами, в точном соответствии с настоящим техническим заданием, нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ, а также иными нормативными документами, регламентирующими данные работы;
- со строгим соблюдением технологии производства работ как фундаментальной основы процесса;
 8.3. До начала производства работ и закупки материалов Подрядчику необходимо выехать на Объект, уточнить все интересующие вопросы, предусмотреть все виды работ, проектные, технические решения и согласовать с Заказчиком.
8.4. Подрядчик за свой счет приобретает оборудование, материалы и изделия в полном объеме в соответствии техническим заданием. Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.
8.5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, без следов повреждений, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к материалам и оборудованию. 
8.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, в том числе, за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
8.7. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки завершенного объекта паспорта и сертификаты соответствия на все использованные при производстве работ материалы, оборудование и изделия.

9. Особые условия. Гарантийные обязательства.

[bookmark: _Hlk218765689]Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, действующих СНиП, ГОСТ, Технических регламентов и других действующих в данной области нормативных документов.
Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается 2 (два) года от даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ.
В случае обнаружения недостатков в работе Подрядчика в течение гарантийного периода, Подрядчик обязуется устранить все выявленные недостатки своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. В этом случае срок гарантии подлежит дальнейшему возобновлению от даты завершения устранения недостатков.

10. Требования к пропускному режиму. Порядок доступа автотранспорта и перемещения имущества. 

[bookmark: _Hlk218938504]Дата и время визита специалистов Подрядчика на объект ООО «Колабыт» предварительно согласовывается с Заказчиком.
Доступ на территорию Заказчика работников, транспортных средств и имущества Подрядчика оформляется по предварительно поданной Подрядчиком в адрес Заказчика заявке.

11. Порядок выноса материальных ценностей с территории Заказчика Работниками, сотрудниками сторонних (подрядных) предприятий.

Вынос материальных ценностей с территории Заказчика работниками Подрядчика осуществляется по заранее оформленному и согласованному Заказчиком пропуску.

12. Порядок входа сотрудников сторонних (подрядных) предприятий на территорию Заказчика.

Дата и время визита специалистов Подрядчика на объект ООО «Колабыт» предварительно согласовывается с Заказчиком.
Проход на территорию Заказчика работников Подрядчика осуществляется по удостоверяющим личность документам и оформляется по предварительно поданной Подрядчиком в адрес Заказчика заявке.

13. Порядок выхода сотрудников сторонних (подрядных) предприятий с территории Заказчика.

Дата и время визита специалистов Подрядчика на объект ООО «Колабыт» предварительно согласовывается с Заказчиком.
Выход с территории Заказчика работников Подрядчика осуществляется по удостоверяющим личность документам по предварительно поданной Подрядчиком в адрес Заказчика заявке.

14. Порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Заказчика.

Порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Заказчика осуществляется согласно    ПДД и установленных маршрутов.

15. Требование к соблюдению миграционного законодательства.

15.1. Подрядчик обязан своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, как самим Подрядчиком, так и силами привлекаемых третьих лиц.
15.2. Подрядчик передает Заказчику списки персонала вместе с реквизитами удостоверений личности (паспортов), копиями миграционных карт, разрешений на работу, патентов, номерами телефонов. Кроме того, Подрядчик указывает, для выполнения каких работ / оказания каких услуг необходимо нахождение персонала на территории Заказчика, а также даты и время планируемого нахождения персонала Подрядчика на территории Заказчика, входящего в группу лиц ПАО «ГМК «Норильский никель».

16. Требования в области ПБ и ОТ для Подрядчика.

16.1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБ и ОТ:
	№ п/п
	Состав Предмета закупки (виды работ, услуг)
	Содержание и обоснование требования
	Формат подтверждения требования

	1
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Персонал Подрядчика обучен требованиям: по охране труда, по оказанию первой помощи пострадавшим, по использованию (применению) СИЗ. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 214. (п.91, Постановление правительства от 24.12.2021 №2464)).
	Заверенные копии протоколов проверки знания требований ОТ. (п.91, Постановление правительства РФ от 24.12.2021 №2464).

	2
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Персонал Подрядчика обеспечен спецодеждой, спец. Обувью и др. СИЗ с наличием сертификата соответствия. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 221).
	Утвержденные нормы выдачи СИЗ по профессиям.
Работники обеспечены как минимум следующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и используют их во время нахождения на производственных площадках и объектах Заказчика: 
- защитная обувь с фиксированной пяткой и защитным носком; 
- защитная каска с подбородочным ремешком, каскетка; 
- защитные очки, защитный щиток;
- страховочные привязи;
- спецодежда (по сезону) с нанесенным названием подрядной организации;
- сигнальный жилет со светоотражающими полосками;
- защитные перчатки.

	3
	Работы с вредными и (или) опасными условиями труда.
Работы, связанные с движением транспорта.
	Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 214, 220).
	Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров.

	4
	При выполнении работ повышенной опасности.
	Наличие приказов о назначении лиц, которым предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, в том числе на высоте и при работах на электрооборудовании с указанием присвоенных работникам групп по электробезопасности. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н.; МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н).
	Копии приказов о назначении ответственных лиц работ по нарядам и распоряжениям.

	5
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Персонал Подрядчика (включая руководителей и специалистов) прошел необходимую подготовку и аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464
	Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверке знаний требований ОТ и ПБ в объеме занимаемой должности.

	6
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Наличие распорядительного документа о назначении специалиста по охране труда, для контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ на Рабочей площадке Заказчика. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 214, п.3  Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479).
	Копия Приказа о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов организации или договор о привлечении специалистов (организации), оказывающих услуги в области охраны труда

	7
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Наличие Приказа (распоряжение) руководителя организации о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда, с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464
	Копия Приказа о создании комиссии по проверке знаний персонала организации.

	8
	Любые виды работ и /или услуг производственного характера
	Наличие протоколов об аттестации по охране труда членов ПДК по проверке знаний требований ОТ и ПБ организации с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464
	Копии протоколов об аттестации по охране труда членов ПДК по проверке знаний требований ОТ и ПБ.

	9
	Работы, связанные с использованием подъемных сооружений.
	Наличие распорядительного документа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями и персонала, обслуживающего ПС (г/п кранами, подъемниками, вышками и т.д.). (ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС» от 26.11.2020 N 461.
	Копия Приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями

	10
	Работы, связанные с использованием подъемных сооружений.
	Наличие протоколов и удостоверений работников допущенных к выполнению работ с применением ПС и других специальных работ. (ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС» от 26.11.2020 N 461.
	Копии протоколов и удостоверений работников допущенных к выполнению работ с применением ПС и других специальных работ.



16.2. Перечень НМД Компании, содержащих требования в области ПБ и ОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг:
	№ п/п
	Индекс и наименование документа

	1
	ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

	2
	ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков».

	3
	с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464.

	4
	ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия».

	5
	ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

	6
	Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года)

	7
	Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69

	8
	с учетом Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н “Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры” с 01.04.2021 г.

	9
	Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ.

	10
	«Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 903н
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Приложение № 2

Календарный план 


	
	№ п/п
	Наименование видов Работ / Содержание Работ 
	Наименование,  инвентарный номер объекта
	Начало выполнения Работ
	Окончание выполнения Работ
	Цена без НДС, ₽

	
	1.
	Выполнение работ по демонтажу/монтажу и наладке системы видеонаблюдения отеля «Печенга»
	инвентарный номер 00014794
	С даты заключения договора
	до 20.11.2026
	

	
	ИТОГО:
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